ESET PROTECT On-Prem

غير متصل بالإنترنت | الانتقال إلى الإنترنت

ESET PROTECT On-Prem – جدول المحتويات

# خدمة الإشعارات المباشرة من ESET

نسخ عنوان URL الحالي للمقالة مشاركة عبر البريد الإلكتروني

ESET Push Notification Service (EPNS) تعمل على استقبال الرسائل من خادم ESET PROTECT، إذا كان لدى الخادم إعلام للعميل. يعمل الاتصال بحيث يمكن لـ ESET PROTECT On-Prem إرسال إعلام (دفع) إلى العميل على الفور. عند قطع الاتصال، يحاول العميل إعادة الاتصال. السبب الرئيسي للاتصال الدائم هو جعل العملاء متاحين لتلقي الرسائل.

يمكن لمستخدم وحدة تحكم الويب إرسال مكالمات الإيقاظ عبر EPNS بين خادم ESET PROTECT ووكلاء ESET Management الإصدا. يرسل خادم ESET PROTECT مكالمات تنبيه على LAN. يمكنك إعداد عناوين بث متعدد لـ تنبيه LAN في المزيد > الإعدادات.

## تفاصيل الاتصال

لتكوين شبكتك المحلية من أجل لسماح بالاتصال بـ EPNS، يجب أن يكون عامل ESET Management وخادم ESET PROTECT قادرين على الاتصال بخادم EPNS. إذا لم تتمكن من إنشاء اتصال بـ EPNS لوكلائك، فلن تتأثر سوى مكالمات الإيقاظ. تأكد من أن جدار الحماية لديك يسمح بالاتصال بخادم EPNS (اطلع على الجدول أدناه).

بروتوكول أمان التشفير | TLS—أحدث إصدار TLS يدعمه نظام تشغيل الكمبيوتر المُدار
البروتوكول | MQTT (بروتوكول الاتصال من جهاز إلى جهاز)
المنفذ | الأساسي: 8883 التراجع: تعيين 443 ومنفذ الوكيل من خلال نهج عامل ESET Management يفضّل المنفذ 8883، حيث إنها منفذ MQTT. 443 هو مجرد منفذ احتياطي ويتم مشاركته مع خدمات أخرى. أيضاً، يمكن لجدار الحماية إحباط الاتصال على المنفذ 443 بسبب عدم النشاط أو الحد الأقصى للاتصالات المفتوحة لخادم وكيل HTTP.
عنوان المضيف | epns.eset.com
توافق الوكيل | إذا كنت تستخدم وكيل HTTP لإعادة توجيه الاتصال، فسيتم إرسال مكالمات الإيقاظ أيضاً من خلال وكيل HTTP. لا يتم دعم المصادقة. تأكد من تكوين وكيل HTTP في سياسة العامل على أجهزة الكمبيوتر حيث تريد إرسال مكالمات الإيقاظ. في حالة عدم عمل وكيل HTTP، فسيتم إرسال مكالمات الإيقاظ مباشرة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- تأكد من تعيين جدار الحماية لديك للسماح بالاتصال بـ EPNS (انظر التفاصيل أعلاه أو من خلال مقالة قاعدة المعارف).
- تأكد من أن كلاً من العامل والخادم يمكنهما الاتصال مباشرة بخادم EPNS من خلال النوافذ 443 و8883(للتحقق من الاتصال، استخدم الأمر telnet).

˄˅