ESET PROTECT On-Prem

Εκτός σύνδεσης | Σύνδεση

ESET PROTECT On-Prem – Πίνακας περιεχομένων

# Υπηρεσία ESET Push Notification Service

Αντιγραφή διεύθυνσης URL τρέχοντος άρθρου Κοινοποίηση μέσω email

Η υπηρεσία ESET Push Notification Service (EPNS) εξυπηρετεί στη λήψη μηνυμάτων από τον Διακομιστή ESET PROTECT, εάν υπάρχει στον διακομιστή μια ειδοποίηση για τον υπολογιστή-πελάτη. Η σύνδεση εκτελείται έτσι ώστε το ESET PROTECT On-Prem να μπορεί να στείλει αμέσως μια ειδοποίηση (push) σε έναν υπολογιστή-πελάτη. Όταν διακοπεί η σύνδεση, ο υπολογιστής-πελάτης προσπαθεί να επανασυνδεθεί. Ο κύριος λόγος για τη μόνιμη σύνδεση είναι να είναι διαθέσιμοι οι υπολογιστές-πελάτες για τη λήψη μηνυμάτων.

Ένας χρήστης της Κονσόλας διαδικτύου μπορεί να αποστέλλει κλήσεις αφύπνισης μέσω EPNS μεταξύ του διακομιστή ESET PROTECT και των φορέων ESET Management. Ο διακομιστής ESET PROTECT αποστέλλει κλήσεις Wake-On-LAN. Μπορείτε να ρυθμίσετε διευθύνσεις πολλαπλών διαύλων για το Wake on LAN στις Περισσότερα > Ρυθμίσεις.

## Λεπτομέρειες σύνδεσης

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τοπικού δικτύου σας ώστε να επιτρέπεται η επικοινωνία με το EPNS, τόσο ο Φορέας ESET Management όσο και ο Διακομιστής ESET PROTECT πρέπει να μπορούν να συνδεθούν στον διακομιστή EPNS. Εάν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση με το EPNS για τους φορείς σας, επηρεάζονται μόνο οι Κλήσεις αφύπνισης. Βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας επιτρέπει τη σύνδεση με τον διακομιστή EPNS (δείτε τον παρακάτω πίνακα).

Πρωτόκολλο ασφαλείας κρυπτογράφησης | TLS – Η πιο πρόσφατη έκδοση TLS που υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα του διαχειριζόμενου υπολογιστή
Πρωτόκολλο | MQTT (πρωτόκολλο συνδεσιμότητας από υπολογιστή σε υπολογιστή)
Θύρα | •κύριο: 8883 •εναλλακτική ενέργεια: 443 και η θύρα διακομιστή μεσολάβησης που ορίζεται από την πολιτική φορέα ESET Management Η θύρα προτίμησης είναι η 8883, επειδή είναι θύρα MQTT. Η θύρα 443 είναι μόνο μια εφεδρική θύρα και είναι κοινόχρηστη με άλλες υπηρεσίες. Επίσης, ένα τείχος προστασίας μπορεί να ματαιώσει τη σύνδεση στη θύρα 443 λόγω αδράνειας ή μέγιστου ορίου ανοιχτών συνδέσεων για το διακομιστή μεσολάβησης HTTP.
Διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή | epns.eset.com
Συμβατότητα διακομιστή μεσολάβησης | Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης HTTP για την προώθηση επικοινωνίας, οι Κλήσεις αφύπνισης αποστέλλονται και αυτές μέσω του διακομιστή μεσολάβησης HTTP. Ο έλεγχος ταυτότητας δεν υποστηρίζεται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους του διακομιστή μεσολάβησης HTTP στην πολιτική φορέα σε υπολογιστές στους οποίους θέλετε να αποστέλλετε τις Κλήσεις αφύπνισης. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο διακομιστή μεσολάβησης HTTP, οι Κλήσεις αφύπνισης αποστέλλονται απευθείας.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

•Βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση με το EPNS (δείτε τις λεπτομέρειες παραπάνω ή το άρθρο της Γνωσιακής βάσης).

•Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο φορέας όσο και ο διακομιστής μπορούν να συνδεθούν απευθείας με το διακομιστή EPNS στις θύρες 443 και 8883 (για να επαληθεύσετε τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε την εντολή telnet).

˄˅