ESET PROTECT On-Prem

Sin conexión | Establecer conexión

ESET PROTECT On-Prem – Índice

# Aislar ordenador de la red

Copiar la URL del artículo actual Compartir por correo electrónico

La tarea Aislar ordenador de la red aísla los ordenadores seleccionados de la red, y todas las conexiones, excepto aquellas que son necesarias para el correcto funcionamiento de los productos de ESET, se bloquearán. Entre las conexiones permitidas se incluyen:

•La obtención de una dirección IP por parte del ordenador.

•comunicación de ekrn.exe, ESET Management Agent, ESET Inspect Connector

•El inicio de sesión en un dominio.

|  | Productos de seguridad de ESET que admiten el aislamiento de la red: •Windows: ESET Endpoint Antivirus/Security y productos de seguridad de servidores. •macOS – ESET Endpoint Security para macOS versión 8 y posteriores •Linux: ESET Endpoint Antivirus para Linux (versión 12 y posteriores), ESET Server Security for Linux (versión 12 y posteriores).

|  | Es probable que el aislamiento de red interrumpa el funcionamiento normal de los ordenadores, por lo que debe usarse únicamente en casos de emergencia (por ejemplo, si se identifica un problema de seguridad grave en un ordenador administrado). Puede finalizar el aislamiento con una tarea del cliente.

|  | Establecer exclusiones de aislamiento de la red mediante una política Puede usar una política para permitir que comunicación específica evite el aislamiento de la red: 1.Vaya a Políticas > Agregar > Configuración > seleccione ESET Endpoint for Windows. 2.Seleccione Protecciones > Protección de acceso a la red > haga clic en Editar junto a Exclusiones personalizadas para el aislamiento de la red (tarea de cliente). La configuración solo está disponible en ESET Endpoint Antivirus/Security para Windows versión 12.0 y posteriores. 3.Haga clic en Agregar para agregar la exclusión personalizada: •Descripción: escriba la descripción de la exclusión. •Dirección IP remota: especifique una dirección IP que se permitirá (excluida del aislamiento). •Puerto de destino: especifique un puerto mediante el que se podrá comunicar la dirección IP definida. Si deja vacío este campo, se permitirá la comunicación mediante cualquier puerto y mediante cualquier protocolo. La comunicación permitida es bidireccional. 4.Guarde la configuración, asigne la política a los ordenadores que desee (deben ejecutar el producto de seguridad de ESET compatible) y haga clic en Finalizar.

Seleccione una de las siguientes opciones para crear una nueva tarea del cliente:

•Haga clic en Tareas > Agregar > Tarea de cliente.

•Haga clic en Tareas > seleccione el tipo de tarea deseado y haga clic en Agregar > Tarea del cliente.

•Haga clic en el dispositivo de destino en Ordenadores y seleccione Tareas > Nueva tarea.

## Básico

En la sección Básico, introduzca información básica sobre la tarea, como el nombre y la descripción (opcional). Haga clic en Seleccione las etiquetas para asignar etiquetas.
En el menú desplegable Tarea, seleccione el tipo de tarea que desea crear y configurar. Si ha especificado un tipo de tarea específico antes de crear una tarea nueva, la opción de Tarea estará preseleccionada en función de la selección anterior. El apartado Tarea (consulte la lista de todas las tareas) define la configuración y el comportamiento de la tarea.

|  | no hay configuración disponible para esta tarea.

## Resumen

Revise el resumen de las opciones configuradas y haga clic en Finalizar. La tarea del cliente se crea y se abre una ventana:

•Haga clic en Crear desencadenador (recomendado) para especificar destinos de la tarea del cliente (ordenadores o grupos) y el desencadenador.

•Si hace clic en Cerrar, puede crear un Desencadenador más tarde: haga clic en la instancia de la tarea del cliente y seleccione Ejecutar en en el menú desplegable.

Puede ver la barra indicadora de progreso, el icono de estado y los detalles de cada tarea creada.

˄˅