ESET PROTECT On-Prem

Çevrimdışı | Çevrimiçi Olun

ESET PROTECT On-Prem – İçindekiler

# Apple Push Bildirimi Hizmeti

Geçerli makale URL'sini kopyala E-posta ile paylaş

ESET Push Notification Service (EPNS); sunucuda istemci için bir bildirim varsa ESET PROTECT Server'dan mesajları alma görevini görür. Bağlantı, ESET PROTECT On-Prem ürününün istemciye hemen bir (push) bildirimi gönderebilmesi için çalışıyor. Bağlantı koptuğunda, istemci yeniden bağlanmayı dener. Kalıcı bağlantının temel nedeni, istemcileri iletileri almaya müsait hale getirmektir.

Bir Web Konsolu kullanıcısı ESET PROTECT Server ve ESET Management Agent'lar arasında EPNS üzerinden Uyandırma çağrıları gönderebilir. ESET PROTECT Server LAN'da Uyandırma çağrıları gönderir. LAN'da uyandırma çağrıları için multicast adreslerini Daha Fazla > Ayarları bölümünde ayarlayabilirsiniz.

## Bağlantı ayrıntıları

Yerel ağınızı EPNS ile iletişime izin verecek şekilde yapılandırmak için hem ESET Management Agent'ın hem de ESET PROTECT Server'ın EPNS sunucusuna bağlanabilmesi gerekir. Agent’larınız için EPNS ile bağlantı kuramıyorsanız yalnızca Uyandırma çağrıları etkilenir. Güvenlik duvarınızın EPNS sunucusuna bağlantıya izin verdiğinden emin olun (aşağıdaki tabloya bakın).

Kriptografik güvenlik protokolü | TLS - Yönetilen bilgisayarın işletim sistemi tarafından desteklenen en son TLS sürümü
Protokol | MQTT (makineden makineye bağlanabilirlik protokolü)
Bağlantı noktası | •birincil: 8883 •geri dönüş: 443 ve ESET Management Agent ilkesi tarafından ayarlanan proxy bağlantı noktası Bağlantı noktası 8883, bir MQTT bağlantı noktası olduğu için tercih edilmektedir. 443, sadece bir geri dönüş bağlantı noktasıdır ve diğer hizmetlerle paylaşılır. Ayrıca bir güvenlik duvarı, işlem yapmama nedeniyle veya HTTP Proxy sunucu için açılan maksimum bağlantı sınırı nedeniyle 443 bağlantı noktasındaki bağlantıyı iptal edebilir.
Ana bilgisayar adresi | epns.eset.com
Proxy uyumluluğu | İletişimi iletmek için HTTP Proxy'si kullanıyorsanız Uyandırma çağrıları da HTTP Proxy'si üzerinden gönderilir. Kimlik doğrulaması desteklenmemektedir. Uyandırma çağrıları göndermek istediğiniz bilgisayarlardaki Agent ilkesinde HTTP Proxy'yi yapılandırdığınızdan emin olun. HTTP Proxy çalışmıyorsa Uyandırma çağrıları doğrudan gönderilir.

## Sorun giderme

•Güvenlik duvarınızın EPNS ile bağlantıya izin verecek şekilde ayarlandığından emin olun; yukarıdaki ayrıntılara veya Bilgi Bankası makalesine bakın.

•Agent ve Server'ın 443 ve 8883 bağlantı noktalarındaki EPNS sunucusuna doğrudan bağlanabildiğine emin olun (bağlantıyı doğrulamak için telnet komutunu kullanın).

˄˅