ESET PROTECT On-Prem

オフライン | オンライン

ESET PROTECT On-Prem – 目次

# SMTPサーバー

現在の記事のURLをコピー 電子メールで共有

ESET PROTECT On-Premは電子メールレポートと通知を自動的に送信できます。SMTPサーバーを使用するを有効にし、詳細 > 設定 >詳細設定SMTPサーバーに移動し、次の項目を指定します。

•ホスト - SMTPサーバーのホスト名またはIPアドレス。

•ポート - SMTPは既定で25番ポートを使用しますが、SMTPサーバーが別のポートを使用する場合は変更できます。

•ユーザー名 - SMTPサーバーで認証が必要な場合は、SMTPユーザーアカウント名(ドメインを含むと動作しないため含めないでください)を指定します。

•パスワード - SMTPユーザーアカウントに関連付けられたパスワード。

•接続セキュリティタイプ - 接続タイプを指定します。既定値は保護しないですが、SMTPサーバーが安全な接続を許可する場合は、TLSまたはSTARTTLSを選択します。接続をより安全にする場合は、STARTTLSまたはSSL/TLS拡張を使用してください。暗号化通信用に別のポートが使用されます。

•認証タイプ - 既定値は認証なしに設定されます。ただし、ドロップダウンリストから該当する認証タイプ(ログイン、CRAM-MD5、CRAM-SHA1、SCRAM-SHA1、NTLM、自動など)を選択できます。

•送信者アドレス - 通知メールのヘッダーに表示される送信者アドレスを指定します

•SMTPサーバーのテスト - SMTP設定が正しいことを確認します。テスト電子メールの送信をクリックすると、ウィンドウが開きます。受信者の電子メールアドレスを入力すると、テストメールメッセージがSMTPサーバー経由でこのアドレスに送信されます。受信者のメールボックスを確認し、テスト電子メールが配信されたことを確認します。

ESET PROTECTサーバーのログファイルでエラーを確認できます。

|  | Googleはサードパーティのアプリケーションがユーザー名とパスワードのみを使用してGoogleアカウントにサインインすることを許可していないため、Google電子メールアカウントをSMTPサーバーとして使用することはできません。

˄˅