ESET PROTECT On-Prem

Hors ligne | Accéder en ligne

ESET PROTECT On-Prem – Sommaire

# Exemples de limitation

Copier l'URL de l'article actuel Partager par e-mail

Les exemples de limitation expliquent comment les conditions de limitation (T1, T2, S1, S2, S3) sont combinées et évaluées.

|  | « Tic » signifie impulsion du déclencheur. « T » représente les critères basés sur le temps et « S » désigne les critères statistiques. « S3 » désigne des critères du journal des événements.

S1 : Critère pour les occurrences (autoriser toutes les 3 impulsions)

Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Le déclencheur est modifié | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cycles | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x
S1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1

S2 : Le critère pour les occurrences à l'intérieur du temps (autoriser si 3 impulsions surviennent en moins de 4 secondes)

Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Le déclencheur est modifié | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cycles | x |  | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x | x
S2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

S3 : Le critère pour les valeurs avec un symbole unique (autoriser si 3 valeurs uniques se retrouvent dans une ligne)

Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Le déclencheur est modifié | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Valeur | A | o | o | C | D | G | H |  | J | K | n.a. | L | M | N | N
S3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

S3 : Le critère pour des valeurs avec un symbole unique (autoriser s'il existe 3 valeurs uniques depuis la dernière impulsion)

Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Le déclencheur est modifié | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Valeur | A | o | o | C | D | G | H | I |  | J | K | n.a. | L | M | N | N
S3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

T1: Autoriser un cycle pendant certaines périodes (autoriser tous les jours à partir de 8:10, durée de 60 secondes)

Heure | 8:09:50 | 8:09:59 | 8:10:00 | 8:10:01 | Le déclencheur est modifié | 8:10:59 | 8:11:00 | 8:11:01
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cycles | x | x | x | x |  | x | x | x
T1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |

Ce critère n'a pas d'état; par conséquent, les modifications du déclencheur n'ont aucun effet sur les résultats.

T2 : Autoriser une seule impulsion dans un intervalle de temps (autoriser, tout au plus, une fois toutes les 5 secondes)

Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Le déclencheur est modifié | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cycles | x |  | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x | x
T2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |

Combinaison S1+S2

•S1 : tous les cinq cycles

•S2 : trois cycles en quatre secondes

Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cycles | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x |  | x | x |  |
S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
S2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
Résultat |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

Le résultat est énuméré en tant que : S1 (opérateur logique ou) S2

Combinaison S1+T1

•S1 : Autoriser toutes les 3 impulsions

•1 T1 : autoriser tous les jours à partir de 8:08, durée de 60 secondes

Heure | 8:07:50 | 8:07:51 | 8:07:52 | 8:07:53 | 8:08:10 | 8:08:11 | 8:08:19 | 8:08:54 | 8:08:55 | 8:09:01
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cycles | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
S1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
T1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Résultat |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |

Le résultat est énuméré en tant que : S1 (opérateur logique et) T1

Combinaison S2+T1

•S2 : trois cycles en dix secondes

•1 T1 : autoriser tous les jours à partir de 8:08, pour une durée de 60 secondes

Heure | 8:07:50 | 8:07:51 | 8:07:52 | 8:07:53 | 8:08:10 | 8:08:11 | 8:08:19 | 8:08:54 | 8:08:55 | 8:09:01
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cycles | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
S2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
T1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Résultat |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

Le résultat est énuméré en tant que : S2 (opérateur logique et) T1.

Notez que l'état de S2 est réinitialisé uniquement lorsque le résultat global est égal à 1.

Combinaison S2+T2

•S2 : trois cycles en dix secondes

•T2 : Autoriser, tout au plus, toutes les 20 secondes

Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | … | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cycles | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
S2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
T2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
Résultat |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

Le résultat est énuméré en tant que : S2 (opérateur logique et) T2.

Notez que l'état de S2 est réinitialisé uniquement lorsque le résultat global est égal à 1.

˄˅