ESET PROTECT On-Prem

Izvan mreže | Spoji se na mrežu

ESET PROTECT On-Prem – Sadržaj

# ESET-ova usluga automatskih obavijesti

Kopirajte URL-a trenutačnog članka Podijelite putem e-pošte

ESET Push Notification Service (EPNS) služi za primanje poruka s ESET PROTECT servera, ako server ima obavijest za klijenta. Veza je aktivna kako bi ESET PROTECT On-Prem mogao odmah poslati automatsku obavijest klijentu. Ta je opcija korisna ako ne želite čekati redoviti interval u kojem se ESET Management agent povezuje s ESET PROTECT Server. Na primjer, ako želite odmah pokrenuti zadatak na klijentima ili ako želite odmah primijeniti pravilo.

Kada se veza prekine, klijent se pokušava ponovno povezati. Trajna veza služi tome da klijenti budu dostupni za primanje poruka.

Korisnik web konzole može slati pozive za buđenje putem EPNS-a između ESET PROTECT servera i ESET Management agenta. ESET PROTECT Server šalje pozive za LAN signal za uključivanje. Možete postaviti multicast adrese za LAN signal za uključivanje u Više > Postavke.

## Pojedinosti o vezi

Da biste konfigurirali svoju lokalnu mrežu tako da dopušta komunikaciju s EPNS-om, ESET Management agent i ESET PROTECT server moraju se moći povezati s EPNS serverom. Ako ne možete uspostaviti vezu s EPNS-om za svoje agente, to ne utječe na druge funkcije osim poziva za buđenje. Provjerite omogućuje li firewall povezivanje s EPNS serverom (pogledajte tablicu u nastavku).

Kriptografski sigurnosni protokol | TLS – Najnovija verzija TLS-a koju podržava operacijski sustav upravljanog računala
Protokol | MQTT (protokol povezivanja računala s računalom)
Port | •primaran: 8883 •pričuvno rješenje: 443 i port proxyja koji se postavlja pravilom ESET Management agenta Preferira se port 8883 jer se radi o MQTT portu. Port 443 samo je pričuvni port i dijeli se s drugim servisima. Isto tako, firewall može prekinuti vezu na portu 443 zbog neaktivnosti ili ograničenja maksimalnih otvorenih veza za HTTP proxy server.
Adresa servera | epns.eset.com
Kompatibilnost proxyja | Ako upotrijebite HTTP proxy za prosljeđivanje komunikacije, pozivi za buđenje također se šalju kroz HTTP proxy. Autentikacija nije podržana. Provjerite je li HTTP proxy konfiguriran u pravilu agenta na računalima na koja želite slati pozive za buđenje. U slučaju da HTTP proxy ne radi, pozivi za buđenje šalju se izravno.

## Otklanjanje poteškoća

•Provjerite je li firewall postavljen tako da dopušta vezu s EPNS-om (pogledajte prethodno navedene detalje ili članak u bazi znanja).

•Provjerite mogu li se i agent i server izravno povezati na EPNS server na portovima 443 i 8883 (da biste potvrdili vezu, upotrijebite telnet naredbu).

˄˅