ESET PROTECT On-Prem

Offline | Prejsť do režimu online

ESET PROTECT On-Prem – Obsah

# ESET Push Notification Service

Skopírovať odkaz na aktuálny článok Odoslať e‑mailom

ESET Push Notification Service (EPNS) slúži na prijímanie správ z ESET PROTECT Servera v prípade, že server má pre klienta notifikáciu. Spojenie funguje tak, aby mohol ESET PROTECT On-Prem okamžite odoslať (push) notifikáciu na klientske zariadenie. Je to užitočné, ak nechcete čakať na pravidelný interval pripojenia ESET Management Agenta na ESET PROTECT Server, ak napríklad chcete, aby bola úloha spustená na klientoch okamžite alebo aby bola politika uplatnená ihneď.

Keď sa spojenie preruší, klient sa pokúsi pripojiť znova. Hlavným dôvodom pre trvalé spojenie je umožniť klientskym počítačom prijímať správy.

Používateľ Web Console môže cez EPNS odosielať pokyny na prebudenie medzi ESET PROTECT Serverom a ESET Management Agentmi. ESET PROTECT Server odosiela pokyny Wake‑on‑LAN. Rozosielacie adresy (multicast addresses) pre Wake on LAN môžete nastaviť v sekcii Viac > Nastavenia.

## Podrobnosti o pripojení

Aby bolo možné odosielať pokyny na prebudenie prostredníctvom EPNS, ESET Management Agent aj ESET PROTECT Server sa musia vedieť pripojiť k EPNS serveru. Ak nie je možné vytvoriť spojenie s EPNS pre vaše agenty, bude to mať vplyv len na pokyny na prebudenie. Uistite sa, že váš firewall je nastavený tak, aby umožňoval pripojenie k EPNS serveru (pozri tabuľku nižšie).

Kryptografický bezpečnostný protokol | TLS – najnovšia verzia TLS podporovaná operačným systémom spravovaného počítača
Protokol | MQTT (protokol pripojenia machine-to-machine)
Port | •primárny: 8883 •návrat: 443 a proxy port nastavený politikou ESET Management Agenta Preferovaný je port 8883, pretože nejde o MQTT port. Port 443 je iba návratový port a je zdieľaný s ostatnými službami. Firewall môže zrušiť pripojenie na porte 443 z dôvodu nečinnosti alebo dosiahnutia limitu otvorených pripojení v rámci HTTP Proxy servera.
Adresa hostiteľa | epns.eset.com
Kompatibilita proxy | Ak používate na preposielanie komunikácie HTTP Proxy, pokyny na prebudenie budú tiež odosielané cez HTTP Proxy. Autentifikácia nie je podporovaná. Uistite sa, že HTTP Proxy je nastavené v politike agenta na počítačoch, kam chcete odosielať pokyny na prebudenie. V prípade, že HTTP Proxy nefunguje, pokyny na prebudenie sú odosielané priamo.

## Riešenie problémov

•Uistite sa, že váš firewall je nastavený tak, aby umožňoval pripojenie k EPNS serveru (podrobnejšie informácie nájdete vyššie alebo v článku databázy znalostí).

•Uistite sa, že Agent aj Server sa dokážu priamo pripojiť na EPNS server na portoch 443 a 8883 (na overenie spojenia použite príkaz telnet).

˄˅