ESET PROTECT On-Prem

Автономний режим | Підключитися до Інтернету

ESET PROTECT On-Prem – Зміст

# Оцінювання правил шаблону

Скопіювати URL-адресу поточної статті Поділитись електронною поштою

Оцінювання правил шаблону виконує агент ESET Management, а не сервер ESET PROTECT (серверу ESET PROTECT просто надсилається результат). Процес оцінювання відбувається за правилами, налаштованими в шаблоні. Нижче наведено кілька прикладів оцінювання правил шаблону.

|  | Потрібно розрізняти перевірку на існування (параметр із цим значенням взагалі не існує) і перевірку на відмінність (параметр існує, але має інше значення). Ось декілька основних правил розрізнення: •Щоб перевірити існування чогось, виконайте наведені нижче дії. Операція без заперечення (AND, OR) і оператор без заперечення (=, >, <, contains тощо). •Щоб перевірити наявність іншого значення: Операція AND і оператори, що включають принаймні одне заперечення (=, >, <, contains, does not contain тощо). •Щоб перевірити відсутність значення: Операції із запереченням (NAND, NOR) і оператори без заперечення (=, >, <, contains тощо). Щоб перевірити наявність списку елементів (наприклад, певного списку програм, інстальованих на комп’ютері), потрібно створити окремий шаблон динамічної групи для кожного елемента в списку та призначити шаблон окремій динамічній групі, при чому кожна динамічна група має бути підгрупою іншої. Комп’ютери зі списком елементів знаходяться в останній підгрупі.

Статус – це сукупність різної інформації. Деякі джерела надають інформацію про кілька статусів комп’ютера (наприклад, операційну систему, розмір оперативної пам’яті тощо), а інші – інформацію про багатовимірний статус (наприклад, IP-адресу, інстальовані програми тощо).

Нижче наведено візуальне зображення статусу клієнта:

Мережеві адаптери – IP-адреса | Мережеві адаптери – MAC-адреса | Назва ОС | Версія ОС | HW – розмір оперативної пам’яті в МБ | Інстальована програма
--- | --- | --- | --- | --- | ---
192.168.1.2 | 4A-64-3F-10-FC-75 | Windows 11 Enterprise | 10.0.22621 | 2048 | ESET Endpoint Security
10.1.1.11 | 2B-E8-73-BE-81-C7 |  |  |  | PDF Reader
124.256.25.25 | 52-FB-E5-74-35-73 |  |  |  | Office Suite
|  |  |  |  | Weather Forecast

Статус складається з інформаційних груп. Окрема група даних завжди містить узгоджену інформацію, організовану в рядки. Кількість рядків у групі може змінюватися.

Умови оцінюються для кожної групи та кожного рядка. Якщо існує більше умов для стовпців з однієї групи, враховуються лише значення з одного рядка.

## Приклад 1.

У цьому прикладі враховуйте наступну умову:

Network Adapters.IP Address = 10.1.1.11 AND Network Adapters.MAC Address = 4A-64-3F-10-FC-75

Це правило не відповідає жодному комп’ютеру, оскільки немає рядка, в якому би виконувалися обидві умови.

Мережеві адаптери – IP-адреса | Мережеві адаптери – MAC-адреса | Назва ОС | Версія ОС | HW – розмір оперативної пам’яті в МБ | Інстальована програма
--- | --- | --- | --- | --- | ---
192.168.1.2 | 4A-64-3F-10-FC-75 | Windows 11 Enterprise | 10.0.22621 | 2048 | ESET Endpoint Security
10.1.1.11 | 2B-E8-73-BE-81-C7 |  |  |  | PDF Reader
124.256.25.25 | 52-FB-E5-74-35-73 |  |  |  | Office Suite
|  |  |  |  | Weather Forecast

## Приклад 2.

У цьому прикладі враховуйте наступну умову:

Network Adapters.IP Address = 192.168.1.2 AND Network Adapters.MAC Address = 4A-64-3F-10-FC-75

Цього разу обидві умови відповідають клітинкам в одному рядку, тому правило в цілому розглядається як дійсне (TRUE). За цим правилом вибирається комп’ютер.

Мережеві адаптери – IP-адреса | Мережеві адаптери – MAC-адреса | Назва ОС | Версія ОС | HW – розмір оперативної пам’яті в МБ | Інстальована програма
--- | --- | --- | --- | --- | ---
192.168.1.2 | 4A-64-3F-10-FC-75 | Windows 11 Enterprise | 10.0.22621 | 2048 | ESET Endpoint Security
10.1.1.11 | 2B-E8-73-BE-81-C7 |  |  |  | PDF Reader
124.256.25.25 | 52-FB-E5-74-35-73 |  |  |  | Office Suite
|  |  |  |  | Weather Forecast

## Приклад 3.

Для умов з оператором OR (принаймні одна умова повинна бути дійсною (TRUE)), наприклад:

Network Adapters.IP Address = 10.1.1.11 OR Network Adapters.MAC Address = 4A-64-3F-10-FC-75

Правило є дійсним для двох рядків, оскільки має бути виконано лише одну з умов. За цим правилом вибирається комп’ютер.

Мережеві адаптери – IP-адреса | Мережеві адаптери – MAC-адреса | Назва ОС | Версія ОС | HW – розмір оперативної пам’яті в МБ | Інстальована програма
--- | --- | --- | --- | --- | ---
192.168.1.2 | 4A-64-3F-10-FC-75 | Windows 11 Enterprise | 10.0.22621 | 2048 | ESET Endpoint Security
10.1.1.11 | 2B-E8-73-BE-81-C7 |  |  |  | PDF Reader
124.256.25.25 | 52-FB-E5-74-35-73 |  |  |  | Office Suite
|  |  |  |  | Weather Forecast

˄˅