ESET PROTECT On-Prem

離線 | 上線

ESET PROTECT On-Prem – 目錄

# 設定

複製目前文章 URL 透過電子郵件分享

在 [設定] 區段中，您可以為 ESET PROTECT 伺服器配置特定設定。這些設定與「原則」類似，但會直接套用到 ESET PROTECT 伺服器上。

## 連接

|  | 若要讓 [連線] 區段中的變更生效，請重新啟動 ESET PROTECT Server 服務。

伺服器連接埠 - 這是 ESET PROTECT 伺服器及代理程式之間連線的連接埠。變更連接埠可能需要變更防火牆設定。預設值為 2222。

Web Console 連接埠 ESET PROTECTWeb Console 與 ESET PROTECT 伺服器之間連線的連接埠。預設值為 2223。如果您變更連接埠，則可能需要變更防火牆設定。

進階安全性 - 此設定會啟用 ESET PROTECT 元件之網路通訊的進階安全性。進階安全性預設為啟用狀態。

憑證—您可以在此處管理 ESET PROTECT 伺服器憑證。按一下選取現有憑證並選取 ESET PROTECT 伺服器的憑證。按一下 [上傳自訂憑證] 即可上傳自訂憑證。如需詳細資訊，請參閱對等憑證。

## 更新

選取接收更新的間隔。您可以選取：

•以定期間隔更新伺服器—預設值為六小時。

•依照 CRON 運算式所指定的間隔更新伺服器—使用 CRON 運算式配置更新間隔。

更新伺服器 - 更新 ESET PROTECT 伺服器從中接收 ESET 應用程式版本與 ESET PROTECT 元件更新的伺服器。預設值為 AUTOSELECT。若要從映像更新 ESET PROTECT On-Prem 13.1 (映像工具)，設定 era6 更新資料夾的完整位址 (取決於您的 HTTP 伺服器根位置)。例如：http://your_server_address/mirror/eset_upd/era6

更新類型 - 選取您要接收的 ESET PROTECT 伺服器模組更新類型。您可以在 [說明] > [關於] 中找到目前版本之已安裝 ESET PROTECT 伺服器模組。

定期更新 | 會利用最少的網路流量，從 ESET 伺服器自動下載 ESET PROTECT 伺服器模組更新。預設設定。
發佈前更新 | 這些更新經歷全面的內部測試，很快便可供一般大眾使用。您可以藉由存取 ESET PROTECT 伺服器模組的最新更新，啟用發佈前更新而從中獲益。發佈前更新可能有助於解決 ESET PROTECT 伺服器的特定問題。但是，發佈前更新可能會不穩定，而且不應該用於生產伺服器，因為此類伺服器需要最大的可用性及穩定性。只有在 [更新伺服器] 參數中定義 AUTOSELECT 時，才能使用發佈前更新。

## 進階

已隔離的檔案上傳—提供儲存已匯出隔離檔案的 ESET PROTECT 伺服器目錄 ([上傳路徑]) 路徑。確保路徑有效且伺服器上有足夠的可用空間。

HTTP Proxy - 使用 Proxy 伺服器，以提升網路上用戶端的網際網路流量。

•指定 Proxy 設定 ([主機]、[連接埠]、[使用者名稱] 及 [密碼])。 [主機] 欄位是執行 HTTP Proxy 的機器之位址。

•如果您使用全方位安裝程式安裝 ESET PROTECT On-Prem，預設會安裝和啟用 HTTP Proxy (ESET Bridge)。

•依預設，ESET Bridge 會使用連接埠 3128。您也可以視需要設定不同的連接埠。請確保在 HTTP Proxy 配置中也設定相同的連接埠 (參閱 ESET Bridge 原則)。

•已預先選取 [如果 HTTP Proxy 無法使用，請使用直接連線] 切換開關。

•HTTP 代理設定不適用於與雙因素驗證伺服器的通訊。

ESET PROTECT 伺服器可以透過 EPNS (喚醒呼叫) 在用戶端電腦上執行 ESET Management 代理程式的即時複寫。當 ESET Management 代理程式連線至 ESET PROTECT 伺服器 時，若您不想要等待規律的間隔，此設定很有用。例如，如果您想立即對用戶端執行工作，或者如果您想要立即套用原則。

網路喚醒 - 如果您想要將網路喚醒呼叫傳送到一或多個 IP 位址，請設定 [多點傳送位址]。

SMTP 伺服器 - 使用 SMTP 伺服器，讓 ESET PROTECT 伺服器傳送電子郵件訊息 (例如，電子郵件通知或報告)。請指定 SMTP 伺服器的詳細資料。

Active Directory - 您可以預先設定 AD 設定。ESET PROTECT On-Prem 會在 Active Directory 同步化工作中預設會使用的 AD 設定 (使用者同步化、靜態群組同步化)。如果工作配置中的相關欄位保留空白，ESET PROTECT On-Prem 會使用預先設定的認證。使用唯讀 AD 使用者，ESET PROTECT On-Prem 不會對 AD 結構進行任何變更。

|  | •如果在 Linux (或虛擬設備) 上執行 ESET PROTECT 伺服器，您需要適當地設定 Kerberos 配置檔案。您可以將 Kerberos 設定為與多個網域同步化。 •如果 ESET PROTECT 伺服器在連線到網域的 Windows 機器上執行，則僅需要 [主機] 欄位。 您可以跳過下面的所有其他 Active Directory 配置步驟。如果網域是值得信任的，則可同步化多個網域。

•主機 -輸入伺服器名稱或網域控制站的 IP 位址。

•使用者名稱 -以下列格式輸入網域控制站的使用者名稱：

o DOMAIN\username (在 Windows 上執行的 ESET PROTECT 伺服器)

o username@FULL.DOMAIN.NAME 或 username (在 Linux 上執行的 ESET PROTECT 伺服器)。

|  | 用大寫字母輸入網域以正確地驗證 Active Directory 伺服器的查詢。

•[密碼] - 輸入用來登入網域控制站的密碼。

•根目錄容器 - 輸入 AD 容器的完整識別碼，例如：CN=John,CN=Users,DC=Corp。其會作為預先設定的識別名稱。從伺服器工作複製和貼上值以確定正確性 (選取後，從 [識別名稱] 欄位複製值)。

|  | ESET PROTECT 伺服器 (在 Windows 上) 依預設對所有 Active Directory (AD) 連線使用 LDAPS (用於 SSL 的 LDAP) 通訊協定。您還可以在 ESET PROTECT 虛擬設備上配置 LDAPS。 若要使 AD 成功連線到 LDAPS，請配置以下內容： 1.網域控制站必須已安裝機器憑證。若要為您的網域控制站頒發憑證，請遵循以下步驟： a)開啟 [伺服器管理員]，按一下 [管理] > [新增角色和功能]，然後安裝 [Active Directory 憑證服務] > [憑證授權單位]。將在受信任的根憑證授權單位中建立新的憑證授權單位。 b)按一下 [伺服器管理員]中的通知 (黃色三角形) 並在目標伺服器上配置 Active Directory 憑證服務。在 [角色服務] 中，選取 [憑證授權單位]。按一下 [下一步] 以完成配置。 c)瀏覽到 [開始] > 輸入 certlm.msc 並按下 [Enter] 以執行 [憑證] Microsoft 管理主控台嵌入式管理單元 > [憑證 - 本機電腦] > [個人] > 滑鼠右鍵按一下空窗格 > [所有工作] > [請求新的憑證] > [註冊網域控制站]角色。 d)驗證發行的憑證是否包含網域控制站的 FQDN。 e)在您的 ESET PROTECT 伺服器上，將您所產生的 CA 匯入至憑證存放區 (使用 certlm.msc 工具) > [本機機器] > [受信任的根憑證授權單位] 資料夾。 f)重新啟動 ESET PROTECT 伺服器電腦。 2.向 AD 伺服器提供連線設定時，請在 [伺服器] 或 [主機] 欄位中輸入網域控制站的 FQDN (如網域控制站證書中所提供)。IP 位址不再足夠 LDAPS 使用。 若要啟用備用到 LDAP 通訊協定，請選取在靜態群組同步或使用者同步工作中的 [使用 LDAP 而非 Active Directory] 核取方塊。

[靜態群組] > [自動配對找到的電腦]—讓找到的電腦自動配對於靜態群組中已存在的電腦。配對功能是依據 ESET Management 代理程式回報的主機名稱來運作，如果該主機名稱無法信任，則應停用此功能。若配對失敗，電腦會移至 [失物招領] 群組。

存放庫—儲存所有安裝檔案的存放庫伺服器位置。

|  | •預設 ESET 存放庫設定為 AUTOSELECT (其指向：http://repository.eset.com/v1)。會依據 ESET PROTECT 伺服器的地理位置 (IP 位址) (使用 CDN - 內容傳遞網路)，利用最佳連線來判定存放庫伺服器。因此，您不需要變更存放庫設定。 •您也可以設定僅使用 ESET 伺服器的存放庫：http://repositorynocdn.eset.com/v1 •切勿使用 IP 位址來存取 ESET 存放庫。 •您可以建立及使用離線存放庫。

參與產品改善計劃 - 啟用或停用傳送損毀報告及匿名遙測資料至 ESET 的功能 (作業系統版本和類型、ESET 應用程式版本和其他應用程式特定資訊)。

追蹤記錄冗贅 - 設定防護記錄詳細程度，以決定將收集和記錄的資訊層級 - 從 [追蹤] (資訊) 到 [重大] (最重要的資訊)。

您可以在此處找到最新的 ESET PROTECT 伺服器防護記錄檔案：

•Windows：C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs

•Linux：/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/

您可以設定 [將防護記錄匯出至系統日誌]。

資料庫清除 - 為了防止資料庫超載，您可以使用此選項定期清除記錄。資料庫清除會刪除這些類型的記錄檔：SysInspector 防護記錄、診斷防護記錄、不再繼續收集的防護記錄 (來自移除裝置的防護記錄、來自移除報告範本的防護記錄)。依預設，資料庫清除程序會於每晚午夜執行。對於此設定的變更會於下一次清除時生效。您可以針對下列類型的防護記錄設定清除間隔：

防護記錄類型 | 防護記錄類型範例
--- | ---
偵測目標 | •防毒軟體 • 封鎖的檔案 • ESET Inspect 警示 • 防火牆 •HIPS • Web 防護 (已過濾的網站)
管理防護記錄 | •工作 •觸發 •匯出的配置 •註冊
審查防護記錄 | •審核記錄和審核防護記錄報告。
監視防護記錄 | •裝置控制 •Web 控制 •登入使用者

每天會清除診斷防護記錄。使用者無法變更清除間隔。

|  | 在資料庫清除期間，也會刪除偵測中與已清除事件防護記錄相對應的項目 (無論偵測狀態為何)。依預設，事件防護記錄 (及偵測) 的清除期間設定為 6 個月。您可以在 [其他] > [設定] 中變更間隔。

## API

•REST API - 啟用切換以啟用 REST 伺服器。 REST 伺服器會在 ESET PROTECT 伺服器上以本機方式執行。

|  | 在 Linux 上執行的 REST 伺服器需要 glibc 程式庫版本 2.32.0 及更新版本。您可以藉由執行以下終端機命令來驗證已安裝 glibc 的版本：ldd --version。

•公用連接埠 (預設：9443) - 針對 REST API 用戶端開放的連接埠。 更改連接埠需要重新啟動 ESET PROTECT 伺服器。

•內部連接埠 (預設：2224) - ESET PROTECT 伺服器內部使用，以與提供公用連接埠的 REST API 元件進行通訊。僅當您的網路配置有需要時，才變更此連接埠。 更改連接埠需要重新啟動 ESET PROTECT 伺服器。

•憑證— 選取用於在 REST API 用戶端與 REST 伺服器之間通訊的憑證。您可以藉由按一下 [選取現有憑證] 來選取 [伺服器憑證]。但是，我們建議針對 REST 伺服器使用專用憑證—按一下 [上傳自訂憑證]。。

|  | •REST 伺服器不接受 SHA-1 憑證。確定進階安全性已啟用，且憑證支援 SHA-256。 •為了讓 API 在執行於 Linux 上的 ESET PROTECT 伺服器上正常運作，憑證中的 [通用名稱/主機] 欄位必須包含實際的主機名稱，並且不能使用萬用字元。 •若要讓 API [公用連接埠]、[內部連接埠] 或 [憑證] 的變更生效，請重新啟動 ESET PROTECT Server 服務。

•啟用 Swagger UI -啟用的內建 Swagger UI 可在 https://localhost:9443/swagger 進行存取。如有需要，可以將 localhost 取代為伺服器名稱或 IP 位址。 什麼是 Swagger UI？Swagger UI 檔案位於：

o Windows：C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Data\swagger-ui

oLinux：/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/swagger-ui

|  | 額外 REST API 需求 •將 API 權限集合指派給 API 使用者。 管理員帳號無法使用 API。 •請務必在本機防火牆中開放 API 連接埠。 •若要使用 REST API，ESET PROTECT 伺服器的對等憑證 (無論是否用作 REST 伺服器憑證) 必須在 [常用名稱]/[主機] 欄位中包含 localhost。若對等 (伺服器) 憑證不符合此需求，則建立新的憑證並變更伺服器憑證。

## 自訂

公司標誌 - 您可以將自訂標誌新增到 ESET PROTECT Web 主控台、透過伺服器任務產生的報告和電子郵件通知。

| Web console | 報告 | 通知
--- | --- | --- | ---
無 | 基本設計，沒有自訂標誌 | ESET PROTECT On-Prem 標誌位於頁尾側。 | ESET PROTECT On-Prem 標誌位於檔頭側。
品牌連盟 | 用於 Web 主控台的自訂標誌 | 報告頁尾中的自訂標誌 - ESET PROTECT On-Prem 標誌和您的標誌。 | 通知檔頭中的自訂標誌 - ESET PROTECT On-Prem 標誌和您的標誌。
掛名 (需要 MSP 訂閱) | 用於 Web 主控台的自訂標誌 | 報告頁尾中的自訂標誌 - 沒有 ESET PROTECT On-Prem 標誌，只有您的標誌。 | 通知檔頭中的自訂標誌。將位於 由 ESET PROTECT On-Prem 提供的旁邊。

選取自訂標誌選項 > 按一下 [上傳] 以選取公司標誌：

•深色背景標誌 (Web 主控台檔頭) - 此標誌將顯示在 Web 主控台的上方角落。

•淺色背景標誌 - 此標誌將顯示在透過伺服器工作所產生的報告檔頭 (適用於 MSP 訂閱擁有者) 或頁尾 (品牌連盟設定)，以及電子郵件通知的檔頭。

按一下 以下載目前的標誌。按一下 以移除目前的標誌。

報告及通知

•自訂報告 - 可讓此選項在報告中使用選取的標誌，及/或新增註腳文字。

•報告頁尾文字 - 輸入將新增至以 PDF 格式產生的報告下方角落。

|  | 自訂標誌無法與自訂註腳文字一起使用。標誌具有與頁尾文字相同的位置。若標誌與頁尾同時使用，則僅顯示標誌。使用 [白色標籤] 設定時，自訂標誌將出現在報告的上方角落；較小的由 ESET 提供 標誌會放置在下方角落，而不是頁尾文字。

徽章—停用 [對所有使用者啟用主要功能表中的徽章] 切換開關以隱藏主要功能表中的徽章。

## 匯出

在 [匯出] 區段中，您可以查看並編輯已配置系統日誌伺服器。

|  | 您可以配置最多五個系統日誌伺服器。

新增系統日誌伺服器 -您可以使用 ESET PROTECT On-Prem，將通知和事件訊息傳送到您的系統日誌伺服器。此外，您也可以從用戶端電腦的 ESET 安全性應用程式匯出防護記錄，並將其傳送至系統日誌伺服器。

按一下已配置的系統日誌伺服器旁邊的三點 圖示，並選取：

• 編輯—編輯所選的系統日誌伺服器配置。

• 刪除—移除所選的系統日誌伺服器配置。

˄˅