ESET PROTECT On-Prem

غير متصل بالإنترنت | الانتقال إلى الإنترنت

ESET PROTECT On-Prem – جدول المحتويات

# خادم Syslog

نسخ عنوان URL الحالي للمقالة مشاركة عبر البريد الإلكتروني

إذا كان لديك خادم Syslog يعمل في شبكتك، يُمكنك أيضاً تمكين تصدير سجلات إلى Syslog لاستلام أحداث معينة (حدث اكتشافات، حدث مجمّع لجدار حماية، حدث مجمّع لنظام منع اختراق المضيف (HIPS)، وغيرها من أجهزة الكمبيوتر العميلة المثبت عليها ESET Endpoint Security. يُمكنك أيضاً تكوين خادم ESET PROTECT لإرسال الإشعارات إلى خادم Syslog الخاص بك.

لتمكين خادم Syslog:

1. انتقل إلى المزيد > الإعدادات > الإعدادات المتقدمة > خادم Syslog وانقر فوق مفتاح التبديل بجوار استخدم خادم Syslog.
2. حدد الإعدادات الإلزامية التالية:
   1. المضيف (عنوان IP أو اسم مضيف لوجهة رسائل Syslog)
   2. رقم المنفذ (القيمة الافتراضية هي 514).
   3. تنسيق السجل: BSD (المواصفة)، Syslog (المواصفة)
   4. بروتوكول النقل لإرسال الرسائل إلى Syslog (UDP، TCP، TLS)
3. مرر لأسفل إلى التسجيل وقم بتمكين تصدير السجلات إلى Syslog.

بعد إجراء التغييرات، انقر فوق حفظ.

|  | تتم كتابة ملف سجل التطبيق المنظم باستمرار إلى. يعمل Syslog كمتوسط فقط لتصدير أحداث معينة غير متزامنة، مثل إشعارات أو أحداث كمبيوتر عميل.

˄˅