ESET PROTECT On-Prem

غير متصل بالإنترنت | الانتقال إلى الإنترنت

ESET PROTECT On-Prem – جدول المحتويات

# VDI والاستنساخ واكتشاف الأجهزة

نسخ عنوان URL الحالي للمقالة مشاركة عبر البريد الإلكتروني

يدعم ESET PROTECT On-Prem بيئات VDI واستنساخ الأجهزة وأنظمة التخزين غير الثابتة. هذه الميزة ضرورية لإعداد علامة للكمبيوتر الرئيسي أو حل سؤال يظهر بعد الاستنساخ أو تغيير الأجهزة.

- لحين حل السؤال، يتعذر على الجهاز العميل إجراء نسخ متماثل إلى خادم ESET PROTECT. يتحقق العميل فقط إذا تم حل السؤال.
- يعد تعطيل اكتشاف الأجهزة أمر لا رجعة فيه، استخدمه بأعلى درجات الحذر وفقط على الأجهزة الفعلية!
- عند حل عدة أسئلة، استخدم نظرة عامة على الحالة - تجانب الأسئلة.

## ما أنظمة التشغيل والبرامج الظاهرية المدعومة؟

|  | قبل البدء في استخدام VDI مع ESET PROTECT On-Prem، اقرأ المزيد حول الميزات المدعومة وغير المدعومة من بيئات VDI المختلفة في مقالة قاعدة المعارف لدينا.

- يتم دعم أنظمة تشغيل Windows فقط.
- يمكنك استخدام ESET Full Disk Encryption في بيئة ظاهرية، ولكن يجب عدم استنساخ ESET Full Disk Encryption
- لا يمكن تمييز النسخ المرتبطة في الصندوق الظاهري عن بعضها.
- في حالات نادرة جداً، يمكن إيقاف الاكتشاف تلقائياً بواسطة ESET PROTECT On-Prem؛ يحدث هذا عندما لا يكون ESET PROTECT On-Prem قادراً على تحليل أجهزة *** بشكل موثوق
- اطلع على قائمة عمليات التكوين المدعومة:

- - Citrix PVS 7.15+ مع أجهزة ظاهرية
  - Citrix PVS 7.15+ مع أجهزة ظاهرية في Citrix XenServer 7.15+
  - Citrix PVS 7.15+ وCitrix XenDesktop مع Citrix XenServer 7.15+
  - خدمات إنشاء أجهزة Citrix
  - (بدون PVS) Citrix XenDesktop مع 15+.Citrix XenServer 7+
  - VMware Horizon 8.0+ مع VMware ESXi
  - Microsoft SCCM (لإعادة التصوير)
- يدعم ESET PROTECT On-Prem أنماط تسمية VDI لجميع البرامج الظاهرية المدعومة.

## بيئات VDI

يمكنك استخدام الجهاز الرئيسي مع عامل ESET Management لتجمع VDI. ليست هناك حاجة لموصل VDI؛ حيث تتم جميع الاتصالات من خلال عامل ESET Management. يجب تثبيت عامل ESET Management على الجهاز الرئيسي قبل إعداد تجمع VDI (كتالوج الجهاز).

- إذا كنت ترغب في إنشاء تجمع VDI، فقم بوضع علامة على الكمبيوتر الرئيسي في تفاصيل الكمبيوتر > الظاهرية قبل إنشاء التجمع، ثم حدد وضع علامة كرئيسي للنسخ > مطابقة مع أجهزة الكمبيوتر الموجودة
- في حالة إزالة الكمبيوتر الرئيسي من ESET PROTECT On-Prem، يُحظر استرداد هويته (الاستنساخ) وستحصل الأجهزة الجديدة من التجمع على هوية جديدة في كل مرة (يتم إنشاء إدخال جهاز جديد في وحدة تحكم الويب)
- عندما يتصل جهاز من تجمع VDI للمرة الأولى، يكون له فاصل اتصال إلزامي مدته دقيقة واحدة بعد عمليات النسخ المتماثل القليلة الأولى يتم توارث فاصل الاتصال من الرئيسي
- لا تقم أبداً بتعطيل اكتشاف الأجهزة عند استخدام تجمع VDI.
- يمكنك أن يعمل الجهاز الرئيسي مع أجهزة الكمبيوتر المستنسخة، لإبقائها محدثة

|  | المجموعة الافتراضية لأجهزة VDI تظهر الأجهزة الجديدة المستنسخة من الجهاز الرئيسي في المجموعة الثابتة المعينة في المجموعة الرئيسية لأجهزة الكمبيوتر المستنسخة في نافذة وضع علامة كرئيسي للنسخ.

## استنساخ الأجهزة على الجهاز الظاهري hypervisor

يمكنك إنشاء نسخة من جهاز عادي. انتظر فقط حتى يظهر السؤال وقم بحله بتحديد إنشاء جهاز كمبيوتر جديد فقط هذه المرة.

## التصوير من الأنظمة إلى الأجهزة المادية

يُمكنك استخدام صورة رئيسية مع عامل ESET Management المثبت ونشرها على أجهزة الكمبيوتر. هناك طريقتان للقيام بذلك:

### إنشاء جهاز كمبيوتر جديد

قم بإنشاء جهاز جديد في ESET PROTECT On-Prem بعد نشر كل صورة.

عند اكتشاف نسخة ما، يمكن للنظام أن يتصرف بطريقتين:

- الطريقة اليدوية: حل كل جهاز كمبيوتر جديد يدوياً في الأسئلة وتحديد إنشاء جهاز كمبيوتر جديد كل مرة.
- الطريقة التلقائية: وضع علامة على الجهاز الرئيسي قبل الاستنساخ وتحديد وضع علامة لتمييزه كجهاز رئيسي للاستنساخ > إنشاء أجهزة كمبيوتر جديدة.

### المطابقة مع جهاز الكمبيوتر الموجود

في حالة إعادة نشر الصورة على جهاز له سجل سابق في ESET PROTECT On-Prem (يشتمل على عامل ESET Management منشوراً بالفعل)، يتصل هذا الجهاز بهويته السابقة في ESET PROTECT On-Prem. إذا لم يكن هناك تطابق سابق للهوية، فعندئذٍ يُنشئ النظام جهاز جديد في ESET PROTECT On-Prem بعد نشر الصورة على جهاز جديد.

عند اكتشاف نسخة ما، يمكن للنظام أن يتصرف بطريقتين:

- الطريقة اليدوية: حل كل جهاز كمبيوتر جديد في الأسئلة وتحديد مطابقة مع جهاز كمبيوتر موجود في كل مرة.
- الطريقة التلقائية: وضع علامة على الجهاز الرئيسي قبل الاستنساخ وتحديد وضع علامة لتمييزه كجهاز رئيسي للاستنساخ > تطابق مع أجهزة الكمبيوتر الحالية.

|  | إذا كانت لديك صورة (أو قالب) لجهاز الكمبيوتر الرئيسي، فتأكد من إبقائها محدثة. قم دائماً بتحديث الصورة بعد ترقية أو إعادة تثبيت أي مكونات ESET على الجهاز الرئيسي.

## النسخ المماثل المتوازي

يمكن لخادم ESET PROTECT التعرف على النسخ المماثل المتوازي لعدة أجهزة وحله إلى هوية واحدة في ESET PROTECT On-Prem. يتم الإبلاغ عن مثل هذا الحدث إلى تفاصيل الكمبيوتر > التنبيهات ('العديد من الاتصالات بمعرف الأجهزة العميلة المماثلة'). هناك طريقتان لحل هذه المشكلة:

- استخدم إجراء النقرة الواحدة المتوفر عند التنبيه - يتم تقسيم أجهزة الكمبيوتر، ويتم إيقاف تشغيل كشف الأجهزة الخاصة بها نهائياً
- في حالات نادرة، حتى أجهزة الكمبيوتر التي تم إيقاف تشغيلها عن اكتشاف الأجهزة يمكن أن تتعارض - إذا حدث ذلك، فإن مهمة إعادة تعيين الوكيل المستنسخ هي الخيار الوحيد
- قم بتشغيل مهمة إعادة تعيين الوكيل المستنسخ على الجهاز، وهذا سيمنعك من الاضطرار إلى تعطيل اكتشاف الأجهزة

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كنت تواجه مشكلات تتعلق باستنساخ VDI، فقم بتنفيذ خطوات استكشاف أخطاء VDI وإصلاحها.

˄˅