ESET PROTECT On-Prem

Автономний режим | Підключитися до Інтернету

ESET PROTECT On-Prem – Зміст

# Зміни в параметрах сервера

Скопіювати URL-адресу поточної статті Поділитись електронною поштою

Ця опція сповіщає вас про зміни стану об’єкта. Інтервал сповіщення залежить від вибраної категорії. Ви можете вибрати один із наявних параметрів або встановити власні.

Завантажити попередньо визначений параметр — натисніть Вибрати, щоб вибрати один із наявних параметрів, або залиште порожнім. Натисніть Очистити, щоб очистити розділ Налаштування.

Категорія — виберіть категорію об’єктів. Об’єкти відображаються у розділі Налаштування нижче відповідно до вибраної категорії.

Відстежувані статичні групи — для категорій, у яких сповіщення стосуються клієнта (керовані клієнти, інстальоване програмне забезпечення), можна натиснути Вибрати або Створити нову групу та вибрати статичні групи, щоб зменшити кількість відстежуваних пристроїв, щодо яких надсилатимуться сповіщення. Якщо не вибрати жодної статичної групи, ви отримуватимете сповіщення для всіх пристроїв, до яких маєте доступ.

## Налаштування

Виберіть Оператор і вкажіть значення для фільтра (Фільтрувати за). Можна вибрати лише одного оператора, на основі якого будуть разом оцінюватися всі значення. Натисніть Додати фільтр, щоб додати нове значення фільтра. Якщо вибрати більше фільтрів, відображення сповіщення буде оцінюватися оператором AND (сповіщення надсилається лише в тому випадку, якщо всі поля фільтрів оцінені як дійсні (true)).

|  | Деякі фільтри можуть спричинити занадто часте надсилання сповіщень. Для об’єднання сповіщень рекомендується використовувати функцію обмеження виконання завдання.

## Список доступних значень фільтру

Категорія | Значення | Коментар
--- | --- | ---
Сертифікати ЦС | Відносний інтервал часу (завершення терміну дії центру сертифікації, завершення терміну дії сертифіката вузла) | Виберіть відносний інтервал часу.
Сертифікати однорангових вузлів | Відносний інтервал часу (завершення терміну дії центру сертифікації, завершення терміну дії сертифіката вузла) | Виберіть відносний інтервал часу.
Керовані клієнти | Відносний інтервал часу (Останнє підключення) | Виберіть інтервал часу для параметра Останнє підключення.
Відсоток комп’ютерів, що не підключаються | Значення в діапазоні від 0 до 100 днів. Його можна використовувати лише в поєднанні з фільтром Відносний інтервал часу.
Ліцензії | Відносний інтервал часу (Дата закінчення терміну дії ліцензії) | Виберіть інтервал часу до завершення терміну дії ліцензії, який слід відстежувати.
Відсоток використання ліцензії | Значення в діапазоні від 0 до 100 розраховується на основі робочих одиниць ліцензії, що використовуються для активації. Для продуктів ESET Mail Security використання ліцензії розраховується на основі значення Робочі субодиниці, яке було вказано під час активації.
Тип користувача ліцензії | Виберіть компанію, клієнта MSP або місце.
Завдання клієнта | Завдання | Виберіть завдання для фільтра терміну дії. Якщо нічого не вибрано, буде використано всі завдання.
Завдання дійсне | Виберіть Так / Ні. Якщо вибрано Ні, сповіщення буде надіслано, якщо принаймні одне з вибраних завдань (фільтру Завдання) є недійсним.
Завдання сервера | Кількість (Помилка) | Кількість помилок вибраних завдань.
Останній стан | Останні переданий стан вибраного завдання.
Завдання | Виберіть завдання для цього фільтра. Якщо нічого не вибрано, буде використано всі завдання.
Завдання дійсне | Виберіть Так / Ні. Якщо вибрано Ні, сповіщення буде надіслано, якщо принаймні одне з вибраних завдань (фільтру Завдання) є недійсним.
Відносний інтервал часу (Час виникнення) | Виберіть інтервал часу для відстеження.
Інстальоване програмне забезпечення | Назва програми | Повна назва програми. Якщо відстежується більше програм, використовуйте оператор in і додайте більше полів.
Постачальник програми | Повна назва постачальника. Якщо відстежується більше постачальників, використовуйте оператор in і додайте більше полів.
Стан перевірки версії | Якщо вибрано параметр Застаріла версія, сповіщення надсилається, якщо версія принаймні однієї програми застаріла.
Вузли мережі | Вузол | Якщо у вашій мережі є кілька серверів ESET PROTECT, виберіть один із них.
| Стан сервера | Якщо сервер ESET PROTECT перевантажено журналами, він змінює свій стан: •Нормальний — негайна відповідь від сервера •Обмежений — сервер відповідає агенту раз на годину •Перевантажений — сервер не відповідає агенту
Сповіщення | Сповіщення | Виберіть сповіщення для цього фільтра. Якщо нічого не вибрано, буде використано всі завдання.
Сповіщення ввімкнено | Виберіть Так / Ні. Якщо вибрано Ні, сповіщення буде надіслано, якщо принаймні одне з вибраних сповіщень (фільтру Сповіщення) вимкнено.
Сповіщення дійсне | Виберіть Так / Ні. Якщо вибрано Ні, сповіщення буде надіслано, якщо принаймні одне з вибраних сповіщень (фільтру Сповіщення) є недійсним.

Вміст повідомлення за замовчуванням: має інформативне призначення; його не можна налаштувати. Повідомлення, яке доставляється в сповіщення, можна налаштувати в розділі Розповсюдження.

˄˅