ESET PROTECT On-Prem

離線 | 上線

ESET PROTECT On-Prem – 目錄

# 掃描本機網路尋找電腦

複製目前文章 URL 透過電子郵件分享

若要繼續前一章的 ESET Management 代理程式與 ESET 安全性產品部署：

1.閱讀並接受使用者授權合約，然後按 [下一步]。

2.輸入以格式 10.100.100.10-10.100.100.250 的網路 IP 範圍

3.選取下列其中一個掃描方法：

•Ping 掃描 - 使用命令 ping 尋找用戶端電腦。

|  | 此網路中的部分用戶端電腦不須傳送回應至命令 ping，因為防火牆封鎖連線。

•連接埠掃描 - 使用連接埠號碼來掃描網路。請參閱用於遠端部署 ESET Management 代理程式的受支援的連接埠。預設的連接埠號碼為 445。

4.若要尋找網路中的電腦，請按一下 [啟動掃描]。

5.選取您想要新增之電腦旁的核取方塊，然後按一下 [下一步]。

6.系統會顯示用於遠端部署的所選電腦。確認已新增所有電腦，然後按一下 [下一步]。

|  | 確定所有選取的電腦都有相同的平台 (64 位元或 32 位元作業系統)。

7.按一下 [瀏覽]，並選取您在 ESET PROTECT Web 主控台 (內部部署或雲端) 中建立的套裝安裝程式套件。

•您也可以選擇使用從 Live Installer (僅雲端 ESET PROTECT)建立的 ESET 離線安裝套件 (.dat 檔案)。

•如果您的本機電腦上未安裝任何其他的安全性應用程式，請取消選取 [使用 ESET AV Remover] 旁的核取方塊。ESET AV Remover 可以移除某些應用程式。

8.輸入目標電腦的登入憑證。若電腦是網域的成員，請輸入 [網域管理員憑證]。若您是以 [本機管理憑證] 登入，則必須停用目標電腦上的遠端 UAC。或者，您也可以選取 [使用目前的使用者憑證] 旁邊的核取方塊，然後登入憑證便會自動完成。

9.部署方法是用來在遠端機器上執行程式。[內建] 方法為預設值，可支援 Windows 錯誤訊息。PsExec 則是第三方工具，也是內建方法的替代選擇。選取其中一個選項，然後按一下 [下一步]。

|  | 如果您選取 PsExec，由於該工具無法接受 PsExec 使用者授權合約，因此部署將失敗。若要成功部署，請開啟命令列，然後手動執行 PsExec 命令。

10. 安裝開始時，系統將顯示「成功」。按一下 [完成] 以完成部署。如果部署失敗，按一下 [狀態] 欄中的 [更多資訊]，檢視更多詳細資料。您可以匯出失敗的電腦清單。按一下 [匯出失敗的電腦] 欄位旁邊的 [瀏覽]，並選取想要將清單儲存至的 .txt 檔案，然後按一下 [匯出失敗的電腦]。

您可以檢查用戶端電腦上的狀態記錄 (C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html)，確定 ESET Management 代理程式正常運作。

|  | 部署可能由於一些原因失敗：如有任何與部署相關的問題，請閱讀疑難排解章節或 ESET Management 代理程式部署的已驗證範例案例。

˄˅