ESET PROTECT On-Prem

オフライン | オンライン

ESET PROTECT On-Prem – 目次

# Syslogサーバー

現在の記事のURLをコピー 電子メールで共有

Syslogサーバーがネットワークで実行されている場合は、ログをSyslogにエクスポートを有効にし、たとえば、ESET Endpoint Securityを実行するクライアントコンピューターから特定のイベント(検出イベント、ファイアウォール集約イベント、HIPS集約イベントなど)を受信できます。ESET PROTECTサーバーを構成し、Syslogサーバーに通知を送信できます。

Syslogサーバーを有効にするには

1.詳細 > 設定 > 詳細設定に移動します > Syslogサーバーに移動し、Syslogサーバーを使用するの横のトグルをクリックします。

2.次の必須設定を指定します。

a.ホスト (Syslogメッセージの宛先のIPアドレスまたはホスト名)

b.ポート番号(既定値は514)。

c.ログの形式:BSD (仕様)、Syslog (仕様)

d.Syslog (UDP、TCP、TLS)へのメッセージ送信用のトランスポートプロトコル

3.ロギングまで下にスクロールし、ログをSyslogにエクスポートトグルを有効にします。

変更した後、[保存]をクリックします。

|  | 標準アプリケーションログファイルに常に書き込まれます。Syslogは、通知やさまざまなクライアントコンピューターのイベントなどの特定の非同期イベントをエクスポートするための媒体としてのみ機能します。

˄˅