ESET PROTECT On-Prem

Offline | Onlinemodus

ESET PROTECT On-Prem – Inhaltsverzeichnis

# Diagnose

URL des aktuellen Artikels kopieren Per E-Mail teilen

Führen Sie den Task Diagnose aus, um eine Diagnose-Aktion von einer ESET-Sicherheitsanwendung auf einem Clientcomputer anzufordern.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um einen neuen Client-Task zu erstellen:

•Klicken Sie auf Tasks > Hinzufügen > Client-Task.

•Klicken Sie auf Tasks, wählen Sie den gewünschten Tasktyp aus und klicken Sie auf Hinzufügen > Client-Task.

•Klicken Sie auf das Zielgerät in Computer und wählen Sie Tasks > Neuer Task aus.

## Einfach

Geben Sie im Abschnitt Einfach grundlegende Informationen zum Task ein, z. B. Name und Beschreibung (optional). Klicken Sie auf Tags auswählen, um Tags zuzuweisen.
Wählen Sie im Dropdownmenü Task den Tasktyp aus, den Sie erstellen und konfigurieren möchten. Wenn Sie vor der Erstellung eines neuen Tasks einen bestimmten Tasktyp auswählen, wird der Task anhand Ihrer Auswahl vorkonfiguriert. Unter Task (siehe Liste aller Tasks) werden die Einstellungen und das Verhalten des Tasks festgelegt.

## Einstellungen

Diagnose-Aktion

•Log Collector ausführen - Sammelt bestimmte Daten (z. B. Konfiguration und Logs) von einem ausgewählten Computer, um die Erfassung von Informationen vom Computer des Kunden bei der Bearbeitung eines Supportfalls zu erleichtern.

o Log Collector-Parameter – Sie können Log Collector-Parameter unter Windows, macOS oder Linux angeben. Lassen Sie das Feld Log-Collector-Parameter leer, um alle verfügbaren Daten zu sammeln. Wählen Sie beim Angeben von Log Collector-Parametern nur Computer, auf denen das anwendbare Betriebssystem ausgeführt wird, als Ziel für den Task aus.

|  | Die maximale Dateigröße für die Log-Übertragung pro Gerät beträgt 200 MB. Wenn die mit dem Task gesammelten Protokolle größer als 200 MB sind, schlägt der Task fehl. Wenn der Task fehlschlägt, haben Sie die folgenden Möglichkeiten: •Sammeln Sie die Logs lokal auf dem Gerät. •Ändern Sie den Informationsumfang der Logs und führen Sie den Task erneut aus: oVerwenden Sie für Windows-Ziele den Parameter /Targets:EraAgLogs, um nur Logs der ESET Management Agenten zu sammeln. oVerwenden Sie für Linux-/macOS-Ziele den Parameter --no-productlogs, um Logs von der installierten ESET-Sicherheitsanwendung auszuschließen.

•Diagnosemodus festlegen - Der Diagnosemodus umfasst die folgenden Kategorien: Spam-Log, Firewall-Log, HIPS-Log, Medienkontrolle-Log und Web-Kontrolle-Log. Der Diagnose-Modus dient hauptsächlich zur Erfassung von Logs mit allen Schweregraden zur Fehlerbehebung.

o Aktivieren - Aktiviert das Logging für alle ESET-Anwendungen.

o Deaktivieren - Wenn Sie die Loggingfunktion nicht manuell deaktivieren, wird sie nach einem Neustart des Computers automatisch deaktiviert.

Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um die Diagnose-Logs erstellen zu können:

•Die Diagnosemodus-Logs können von Clientcomputern mit Windows- und macOS-Betriebssystemen abgerufen werden.

•Auf dem Clientcomputer muss die ESET-Sicherheitsanwendung installiert und aktiviert sein.

|  | Der ESET Management Agent sendet nur Logs, die von einer ESET-Anwendung erfasst wurden, die auf einem Clientcomputer installiert ist. Kategorie und Umfang der Logs hängen vom Anwendungstyp und der Konfiguration ab. Konfigurieren Sie die einzelnen Anwendungen mit Policies für die Erfassung bestimmter Logs.

Diagnose-Logs, die älter als 24 Stunden sind, werden jeden Tag um Mitternacht bereinigt. Dies dient zum Schutz der ESET PROTECT-Datenbank vor Überlastung.

## Zusammenfassung

Überprüfen Sie die Zusammenfassung der konfigurierten Einstellungen und klicken Sie auf Fertig stellen. Der Client-Task wurde erstellt, und ein Fenster wird geöffnet:

•Klicken Sie auf Trigger erstellen (empfohlen), um Ziele für den Client-Task (Computer oder Gruppen) und den Trigger festzulegen.

•Wenn Sie auf Schließen klicken, können Sie einen Trigger später erstellen: Klicken Sie auf den Client-Task und wählen Sie Ausführen um im Dropdownmenü aus.

Unter Tasks werden die Fortschrittsanzeige, das Statussymbol und die Details zu den einzelnen erstellten Tasks angezeigt.

|  | Sie finden generierten Logs in der Web-Konsole unter Computerdetails > Logs > Log Collector bzw. Diagnose-Logs.

˄˅