ESET PROTECT On-Prem

Izvan mreže | Spoji se na mrežu

ESET PROTECT On-Prem – Sadržaj

# Konfiguriranje servisa SNMP zamke

Kopirajte URL-a trenutačnog članka Podijelite putem e-pošte

Za uspješno primanje SNMP poruka potrebno je konfigurirati servis SNMP zamke. Slijedite korake za konfiguraciju u nastavku koji odgovaraju vašem operacijskom sustavu.

## Windows

### Preduvjeti

•Servis Simple Network Management Protocol mora biti instaliran na uređaju gdje je instaliran ESET PROTECT server, kao i na uređaju gdje će biti instaliran softver SNMP zamke.

•Oba računala (iznad) trebaju biti u istoj podmreži.

•Servis SNMP mora biti konfiguriran na ESET PROTECT serverskom računalu.

### Konfiguriranje servisa SNMP (ESET PROTECT server)

1.Pritisnite tipku s logotipom sustava Windows i slovo R da biste otvorili prozor, unesite Services.msc u polje Otvoreno i pritisnite Enter. Tražite SNMP Service.

2.Otvorite karticu Zamke, unesite „public” (javno) u polje Naziv zajednice i kliknite Dodaj na popis.

3.Kliknite Dodaj, u odgovarajuće polje unesite naziv hosta, IP ili IPX adresu računala na kojem je instaliran softver SNMP zamke i kliknite Dodaj.

4.Nastavite do kartice Sigurnost. Kliknite Dodaj za prikaz prozora Konfiguriranje servisa SNMP. Unesite „public” u polje Naziv zajednice i kliknite Dodaj. Prava će se postaviti na SAMO ZA ČITANJE; to je u redu.

5.Provjerite je li označena stavka Prihvaćaj SNMP pakete od bilo kojeg hosta i kliknite U redu kako biste potvrdili. Servis SNMP nije konfiguriran.

### Konfiguriranje softvera SNMP zamke (klijent)

1.Pobrinite se da je servis SNMP instaliran na klijentskom računalu.

2.Instalirajte aplikaciju primatelja zamke.

3.Konfigurirajte aplikaciju primatelja zamke tako da prima SNMP zamke s ESET PROTECT servera (to može uključivati IP adresu ESET PROTECT servera i postavke porta).

4.Provjerite omogućuje li firewall na klijentskim računalima mrežnu komunikaciju za SNMP komunikaciju postavljenu u prethodnom koraku.

5.Aplikacija primatelja zamke sada vam omogućuje primanje poruka od ESET PROTECT servera.

|  | SNMP zamka nije podržana u ESET PROTECT virtualnom uređaju.

## Linux

1.Instalirajte paket snmpd pokretanjem jedne od sljedećih naredbi:
apt install snmpd snmp (Distribucijski paketi sustava Debian i Ubuntu)
yum install net-snmp (Red Hat)

2.Otvorite datoteku /etc/default/snmpd i uredite sljedeće atribute:

#SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -g snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid'

Dodavanje znaka # u potpunosti će onemogućiti ovaj redak.

SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid -c /etc/snmp/snmpd.conf'

Dodaj taj redak datoteci.

TRAPDRUN=yes
Promijenite atribut trapdrun u yes.

3.Napravite sigurnosnu kopiju izvorne datoteke snmpd.conf. Datoteka će se kasnije urediti.

mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.original

4.Stvorite novu datoteku snmpd.conf i dodajte ove retke:

rocommunity public
syslocation "Testing ESET PROTECT On-Prem"
syscontact administrator@eset_protect.com

5.Otvorite datoteku /etc/snmp/snmptrapd.conf i dodajte sljedeće retke na kraj datoteke:

authCommunity log,execute,net public

6.Unesite sljedeću naredbu da biste pokrenuli servise SNMP upravitelja i vođenje dnevnika nadolazećih zamki:

/etc/init.d/snmpd restart

ili

service snmpd restart

7.Za provjeru funkcioniranja zamke i primanja poruka pokrenite sljedeću naredbu:

tail -f /var/log/syslog | grep -i TRAP

˄˅