ESET PROTECT On-Prem

オフライン | オンライン

ESET PROTECT On-Prem – 目次

# RD Sensorを使用してコンピューターを追加する

現在の記事のURLをコピー 電子メールで共有

|  | ESETローグ検出(RD)センサーは非推奨となります(今後のアップデートはありません)。一部の機能は正しく動作しない可能性があります。ポリシーを使用してRDセンサーの設定を管理できなくなりました。

AD同期を使用していない場合、ネットワーク構造の管理されていないコンピューターを検索する最も簡単な方法は、RD Sensorを使用することです。ESET Rogue Detection Sensorは、WindowsまたはLinuxでインストールできます。RD Sensorは、展開されたネットワークを監視し、エージェントがない新しいデバイスがネットワークに接続するときに、この情報をESET PROTECT On-Premに報告します。

レポートの中で、コンピューターセクションに移動し、管理対象外のコンピューターレポートをクリックします。

管理対象外のコンピューターレポートには、RD Sensorで検出されたコンピューターが一覧表示されます。コンピューターを追加するには、追加するコンピューターをクリックするか、表示されているすべての項目を追加できます。

1つのコンピューターを追加している場合は、定義済みの名前を使用するか、独自の名前を指定できます(これは、実際のホスト名ではなくESET PROTECT Webコンソールで使用される表示名です)。

•必要に応じて、説明も追加できます。コンピューターが既にESET PROTECT On-Premディレクトリに存在する場合、通知が表示され、重複したコンピューターの処理方法を決定できます。使用可能なオプションは次のとおりです。エージェントの展開、スキップ、再試行、移動、複製、キャンセル。

•コンピューターが追加されると、エージェントの展開オプションでウィンドウが開きます。

[すべての表示されている項目を追加]をクリックすると、追加するコンピューターのリストが表示されます。

1.この時点でESET PROTECT On-Premディレクトリに含めない場合は、特定のコンピューターの横にあるをクリックします。リストからコンピューターを削除したら、[追加]をクリックします。

2.重複が検出された場合の処理を選択します(リストのコンピューター数によっては少し遅延する場合があります)。オプションは次のとおりです。スキップ、再試行、移動、複製、キャンセル。

3.すべてのデバイスが正常に追加されましたウィンドウが表示されます。

•エージェントの展開 - インストーラーの作成で、オペレーティングシステムとエージェントの展開タイプを選択します。

•OKをクリックして、後でエージェントを展開します。追加したコンピューターがコンピューターに表示されます。コンピューター > プラットフォームモジュールをクリックして、エージェントを展開します。

oインストーラーを使用したエージェントの展開 - インストーラーの作成で、オペレーティングシステムとエージェントの展開タイプを選択します。

oサーバータスクを使用したエージェントの展開 - エージェント展開サーバータスクを使用して、エージェントを展開します。

RD Sensor検査の結果は、detectedMachines.logログファイルに書き込まれます。これには、ネットワーク上で検出されたコンピュータのリストが含まれます。detectedMachines.logファイルは次の場所にあります。

•Windows
C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\detectedMachines.log

•Linux
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log

˄˅