ESET PROTECT On-Prem

오프라인 | 온라인으로 전환

ESET PROTECT On-Prem – 목차

# VDI, 복제 및 하드웨어 검색

현재 문서 URL 복사 이메일로 공유

ESET PROTECT On-Prem는 VDI 환경, 컴퓨터 및 비영구 저장소 시스템의 복제를 지원합니다. 이 기능은 마스터 컴퓨터에 대한 플래그를 설정하거나, 하드웨어를 복제 또는 변경한 후에 나타나는 질문을 해결하는 데 필요합니다.

•질문이 해결될 때까지 클라이언트 컴퓨터는 ESET PROTECT 서버 에 복제할 수 없습니다. 클라이언트는 질문이 해결되었는지만 확인합니다.

•하드웨어 검색 비활성화는 복구 불가능하므로 실제 컴퓨터에서만 신중히 사용해야 합니다.

•여러 질문을 해결할 때는 상태 개요 - 질문 타일을 사용하십시오.

## 어떤 OS 및 하이퍼바이저가 지원됩니까?

|  | ESET PROTECT On-Prem에서 VDI 사용을 시작하기 전에 지식베이스 문서에서 다양한 VDI 환경의 지원되는 기능 및 지원되지 않는 기능에 대해 자세히 읽어 보십시오.

•Windows 운영 체제만 지원됩니다.

•ESET Full Disk Encryption을(를) 가상 환경에서 사용할 수 있지만 ESET Full Disk Encryption을(를) 복제해서는 안 됩니다.

•가상 박스에 연결된 복제를 서로 구분할 수 없습니다.

•매우 드문 경우지만 탐지는 ESET PROTECT On-Prem에 의해 자동으로 꺼질 수 있습니다. 이는 ESET PROTECT On-Prem이(가) 하드웨어를 안정적으로 분석할 수 없을 때 발생합니다.

•지원되는 구성 목록을 참조하십시오.

o Citrix PVS 7.15+(물리적 컴퓨터 사용)

o Citrix PVS 7.15+(Citrix XenServer 7.15+의 가상 컴퓨터 사용)

o Citrix PVS 7.15+ 및 Citrix XenDesktop(Citrix XenServer 7.15+ 사용)

o Citrix 컴퓨터 생성 서비스

o PVS를 사용하지 않는 Citrix XenDesktop(Citrix XenServer 7.15+ 사용)

o Omnissa Horizon 8.0+(VMware ESXi 사용)

oMicrosoft SCCM(재이미징용)

•ESET PROTECT On-Prem에서는 모든 지원되는 하이퍼바이저에 대한 VDI 명명 패턴을 지원합니다.

## VDI 환경

VDI 풀에 대해 ESET Management 에이전트와 함께 마스터 컴퓨터를 사용할 수 있습니다. VDI 커넥터는 필요하지 않습니다. 모든 통신은 ESET Management 에이전트를 통해 처리됩니다. VDI 풀(컴퓨터 카탈로그)을 설정하려면 먼저 마스터 컴퓨터에 ESET Management 에이전트를 설치해야 합니다.

•VDI 풀을 생성하려면 풀을 생성하기 전에 컴퓨터 상세 정보 > 가상화에서 마스터 컴퓨터에 플래그를 지정한 다음 복제용 마스터로 지정 > 기존 컴퓨터와 일치를 선택합니다.

•마스터 컴퓨터가 ESET PROTECT On-Prem에서 제거되면 해당 ID의 복구(복제)가 금지되며 풀의 새 컴퓨터는 매번 새 ID를 얻게 됩니다(웹 콘솔에서 새 컴퓨터 항목이 생성됨).

•VDI 풀의 컴퓨터가 처음으로 연결되면 1분의 필수 연결 간격이 적용됩니다. 처음 몇 번의 복제 후 연결 간격은 마스터로부터 상속됩니다.

•VDI 풀을 사용할 때는 하드웨어 검색을 절대 비활성화하지 마십시오.

•복제된 컴퓨터와 함께 실행되는 마스터 컴퓨터가 있을 수 있으므로 업데이트 상태를 유지할 수 있습니다.

|  | VDI 컴퓨터 기본 그룹 마스터에서 복제된 새 컴퓨터는 복제용 마스터 창의 복제된 컴퓨터 홈 그룹에 설정된 정적 그룹에 나타납니다.

## 하이퍼바이저의 컴퓨터 복제

컴퓨터의 정기 복제본을 생성할 수 있습니다. 질문이 표시될 때까지 기다린 후 이번에만 새 컴퓨터 생성을 선택하여 해결합니다.

## 실제 컴퓨터로 시스템 이미징

ESET Management 에이전트가 설치된 마스터 이미지를 사용하여 실제 컴퓨터에 배포할 수 있습니다. 다음 두 가지 방법으로 이 작업을 수행할 수 있습니다.

### 새 컴퓨터 생성

각 이미지 배포 후에 ESET PROTECT On-Prem에서 새 컴퓨터를 생성합니다.

복제본이 탐지되면 시스템은 다음 두 가지 방법으로 대응할 수 있습니다.

o 수동 - 질문에서 각각의 새 컴퓨터를 수동으로 해결하고 매시간 새 컴퓨터 생성을 선택합니다.

o자동 - 복제하기 전에 마스터 컴퓨터에 플래그를 지정하고 복제용 마스터로 지정 > 새 컴퓨터 생성을 선택합니다.

### 기존 컴퓨터와 일치

이미지가 ESET PROTECT On-Prem에서 이전 기록이 있는(ESET Management 에이전트 이 이미 배포된) 컴퓨터에 다시 배포되면 이 컴퓨터는 ESET PROTECT On-Prem의 이전 ID에 연결됩니다. 이전에 일치된 ID가 없는 경우, 시스템은 새 컴퓨터에 이미지가 배포된 후에 ESET PROTECT On-Prem에서 새 컴퓨터를 생성합니다.

복제본이 탐지되면 시스템은 다음 두 가지 방법으로 대응할 수 있습니다.

o 수동 - 질문에서 각각의 새 컴퓨터를 수동으로 해결하고 매시간 기존 컴퓨터와 일치를 선택합니다.

o자동 - 복제하기 전에 마스터 컴퓨터에 플래그를 지정하고 복제용 마스터로 지정 > 기존 컴퓨터와 일치를 선택합니다.

|  | 마스터 컴퓨터의 이미지(또는 템플릿)가 있으면 계속 업데이트해야 합니다. 마스터 컴퓨터에 ESET 구성 요소를 업그레이드하거나 다시 설치한 후에는 항상 이미지를 업데이트하십시오.

## 병렬 복제

ESET PROTECT 서버는 ESET PROTECT On-Prem의 단일 ID에 대한 여러 컴퓨터의 병렬 복제를 인식하고 해결할 수 있습니다. 이러한 이벤트는 컴퓨터 상세 정보 > 경고에 보고됩니다('동일한 에이전트 ID로 다중 연결'). 이 문제는 다음 두 가지 방법으로 해결할 수 있습니다.

•경고 시 사용할 수 있는 원클릭 동작 사용 - 컴퓨터가 구분되고 하드웨어 탐지가 영구적으로 해제됩니다.

•드문 경우지만 하드웨어 탐지가 꺼져 있는 컴퓨터에서도 충돌이 발생할 수 있으며, 이 경우 복제된 에이전트 다시 설정 작업이 유일한 옵션입니다.

•컴퓨터에서 복제된 에이전트 다시 설정 작업을 실행하면 하드웨어 탐지를 비활성화할 필요가 없습니다.

## 문제 해결

VDI 복제에 문제가 있는 경우 VDI 문제 해결 단계를 수행합니다.

˄˅