ESET PROTECT On-Prem

Offline | Prejsť do režimu online

ESET PROTECT On-Prem – Obsah

# Vyhodnocovanie pravidiel šablóny

Skopírovať odkaz na aktuálny článok Odoslať e‑mailom

Vyhodnocovanie pravidiel šablóny riadi ESET Management Agent, nie ESET PROTECT Server (ESET PROTECT Server pozná len výsledok). Proces vyhodnocovania je podmienený pravidlami, ktoré sú nakonfigurované v šablóne. Nižšie je uvedených niekoľko príkladov procesu vyhodnocovania pravidiel šablóny.

|  | Je potrebné rozlišovať medzi testom existencie (niečo s určitou hodnotou neexistuje vôbec) a testom rozdielu (niečo existuje, ale má inú hodnotu). Nižšie sú uvedené niektoré základné pravidlá, ktoré slúžia vytvorenie tohto rozdielu: •Pre overenie existencie: Operácia bez negácie (AND, OR) a operátor bez negácie (=, >, <, obsahuje...). •Pre overenie existencie odlišnej hodnoty: Operácia AND a operátory obsahujúce aspoň 1 negáciu (=, >, <, obsahuje, neobsahuje...). •Pre overenie neexistencie hodnoty: Operácie s negáciou (NAND, NOR) a operátory bez negácie (=, >, <, obsahuje...). Na overenie existencie zoznamu položiek (napr. konkrétny zoznam aplikácií nainštalovaných na počítači) je potrebné vytvoriť osobitnú šablónu dynamickej skupiny pre každú položku v zozname a priradiť šablónu k osobitnej dynamickej skupine, pričom každá dynamická skupina je podskupina inej skupiny. Počítače so zoznamom položiek sa nachádzajú v poslednej podskupine.

Stav počítača je klaster rôznych informácií. Niektoré zdroje poskytujú len jednorozmerný stav (napríklad operačný systém, veľkosť RAM atď.), iné zdroje aj viacrozmerné informácie o stave (napríklad IP adresu, inštalované aplikácie atď.).

Nižšie nájdete vizuálne znázornenie dát získaných z klienta:

Sieťové adaptéry – IP adresa | Sieťové adaptéry – MAC adresa | Názov OS | Verzia OS | Hardvér – veľkosť RAM v MB | Inštalované aplikácie
--- | --- | --- | --- | --- | ---
192.168.1.2 | 4A-64-3F-10-FC-75 | Windows 11 Enterprise | 10.0.22621 | 2048 | ESET Endpoint Security
10.1.1.11 | 2B-E8-73-BE-81-C7 |  |  |  | PDF Reader
124.256.25.25 | 52-FB-E5-74-35-73 |  |  |  | Office Suite
|  |  |  |  | Weather Forecast

Stav počítača sa skladá z niekoľkých skupín. Skupina dát vždy ponúka súvislé informácie usporiadané do riadkov. Počet riadkov v skupine sa môže líšiť.

Podmienky sú vyhodnocované podľa skupiny a podľa riadka – ak je zadaných viac podmienok pre stĺpce z jednej skupiny, posudzujú sa len hodnoty v rovnakom riadku.

## Príklad č. 1:

V tomto príklade berieme do úvahy nasledujúce podmienky:

Sieťové adaptéry.IP adresa = 10.1.1.11 AND Sieťové adaptéry.MAC adresa = 4A-64-3F-10-FC-75

Toto pravidlo nevyhovuje pre žiadny počítač, pretože neexistuje riadok, v ktorom by boli obe hodnoty pravdivé.

Sieťové adaptéry – IP adresa | Sieťové adaptéry – MAC adresa | Názov OS | Verzia OS | Hardvér – veľkosť RAM v MB | Inštalované aplikácie
--- | --- | --- | --- | --- | ---
192.168.1.2 | 4A-64-3F-10-FC-75 | Windows 11 Enterprise | 10.0.22621 | 2048 | ESET Endpoint Security
10.1.1.11 | 2B-E8-73-BE-81-C7 |  |  |  | PDF Reader
124.256.25.25 | 52-FB-E5-74-35-73 |  |  |  | Office Suite
|  |  |  |  | Weather Forecast

## Príklad č. 2:

V tomto príklade berieme do úvahy nasledujúce podmienky:

Sieťové adaptéry.IP adresa = 192.168.1.2 AND Sieťové adaptéry.MAC adresa = 4A-64-3F-10-FC-75

Tentokrát pravidlo vyhovuje pre obe podmienky v rovnakom riadku, a preto je pravidlo ako celok vyhodnotené ako pravdivé. Počítač je označený.

Sieťové adaptéry – IP adresa | Sieťové adaptéry – MAC adresa | Názov OS | Verzia OS | Hardvér – veľkosť RAM v MB | Inštalované aplikácie
--- | --- | --- | --- | --- | ---
192.168.1.2 | 4A-64-3F-10-FC-75 | Windows 11 Enterprise | 10.0.22621 | 2048 | ESET Endpoint Security
10.1.1.11 | 2B-E8-73-BE-81-C7 |  |  |  | PDF Reader
124.256.25.25 | 52-FB-E5-74-35-73 |  |  |  | Office Suite
|  |  |  |  | Weather Forecast

## Príklad č. 3:

Pre podmienky s operátorom OR platí (aspoň jedna podmienka musí byť pravdivá) napríklad:

Sieťové adaptéry.IP adresa = 10.1.1.11 OR Sieťové adaptéry.MAC adresa = 4A-64-3F-10-FC-75

Pravidlo je pravdivé pre oba riadky, keďže je potrebné splniť len jednu z podmienok. Počítač je označený.

Sieťové adaptéry – IP adresa | Sieťové adaptéry – MAC adresa | Názov OS | Verzia OS | Hardvér – veľkosť RAM v MB | Inštalované aplikácie
--- | --- | --- | --- | --- | ---
192.168.1.2 | 4A-64-3F-10-FC-75 | Windows 11 Enterprise | 10.0.22621 | 2048 | ESET Endpoint Security
10.1.1.11 | 2B-E8-73-BE-81-C7 |  |  |  | PDF Reader
124.256.25.25 | 52-FB-E5-74-35-73 |  |  |  | Office Suite
|  |  |  |  | Weather Forecast

˄˅