ESET PROTECT On-Prem

離線 | 上線

ESET PROTECT On-Prem – 目錄

# 重新命名電腦

複製目前文章 URL 透過電子郵件分享

您可以使用 [重新命名電腦] 工作，將 ESET PROTECT On-Prem 中的電腦重新命名為 FQDN 格式的名稱。您可以使用 ESET PROTECT On-Prem 安裝預設的現有伺服器工作。如果用戶端裝置名稱與裝置詳細資料中回報的名稱不同，執行此工作可還原適當名稱。

此工作會每一小時自動將 [失物招領] 群組中同步化的電腦重新命名。

若要建立新的伺服器工作，按一下 [工作] > [新增] > [伺服器工作] 或從樹狀結構選取需要的工作類型，然後按一下 [新增] > [伺服器工作]。

## 基本

在 [基本] 區段中，輸入有關工作的基本資訊，例如 [名稱] 及 [說明] (選用)。 按一下 [選取標籤] 以指派標籤。
在 [工作] 下拉式功能表中，選取您要建立和配置的工作類型。如果您先選取了特定工作類型，然後才建立新工作，則會依據您之前的選擇來預先選取 [工作]。[工作] (請參閱所有工作清單) 可定義工作的設定與行為。

您也可以從下列工作觸發設定中選取：

•完成後立即執行工作 - 選取此選項，以在您按一下 [完成] 之後自動執行工作。

•配置觸發 - 選取此選項，以啟用可在此配置觸發設定的 [觸發] 區段。

若要留待稍後再設定觸發，請將此核取方塊保留為取消選取。

## 設定

群組名稱 - 選取靜態或動態群組，或為重新命名後的電腦建立新的 [靜態] 或 [動態群組]。

重新命名原則：

•電腦名稱 - 每部電腦可根據其唯一的電腦名稱，在本機網路上加以識別

•電腦 FQDN (完整網域名稱) - 此名稱開頭為主機名稱，然後則為最低層級至最高層的網域名稱。

## 觸發

[觸發] 區段包含可能會執行工作之觸發的相關資訊。每個 [伺服器工作] 可以有最多一個觸發。每一個觸發都只能執行一項 [伺服器工作]。若未在 [基本] 區段內選取 [配置觸發]，則不會建立觸發。工作可以不使用觸發來建立。這種工作可以手動執行，或在稍後新增觸發。

## 進階設定 - 節流

透過設定節流，您可以為已建立的觸發設定進階規則。設定節流為選用。

## 摘要

此處會顯示所有已配置的選項。檢視設定並按一下 。

在工作中，您可以看到進度指示器欄、狀態圖示以及每個已建立工作的詳細資訊。

˄˅