ESET PROTECT On-Prem

離線 | 上線

ESET PROTECT On-Prem – 目錄

# 建立 ESET Management 代理程式連線至新 ESET PROTECT 伺服器的原則

複製目前文章 URL 透過電子郵件分享

此原則允許您透過修改 ESET Management 代理程式的設定來變更其行為。將用戶端電腦遷移至新的 ESET PROTECT 伺服器時，以下作業特別實用。

建立新原則以設定新 ESET PROTECT 伺服器 IP 位址，並將該原則指派給所有用戶端電腦。選取 [原則] > [新增]。

## 基本

為您的原則輸入 [名稱]。[說明] 欄位為選填。

## 設定

從下拉式功能表中，選取 ESET Management、展開 [連線]，然後按一下 [要連線的伺服器] 旁的 [編輯伺服器清單]。

視窗隨即開啟並包含 ESET PROTECT 代理程式可連線的 ESET Management 伺服器位址清單。按一下 [新增]，接著輸入新 ESET PROTECT 伺服器的 IP 位址至 [主機] 欄位。如果您使用預設 ESET PROTECT 伺服器連接埠 2222 以外不同的連接埠，請指定自訂連接埠號碼。

若您在清單中有多個項目，則可以使用箭頭按鈕變更 ESET PROTECT 伺服器的優先順序。按一下 [雙向上箭頭] 按鈕，接著按一下 [儲存]，以確保您的新 ESET PROTECT 伺服器位於頂端。

## 指派

指定用戶端 (個別的裝置或整個群組) 以做為本原則的接收者。

按一下 [指派] 以顯示所有的靜態群組與動態群組及其成員。選取想要的電腦或群組，並按一下 [確定]。

|  | 我們建議您先將原則指派至一台電腦，然後再將其指派至更多目標，以此測試原則。

|  | 若要在群組中指派所有電腦，請指派群組而非個別電腦，以防止 Web 主控台執行緩慢。 如果選取大量電腦，Web 主控台將顯示警告。

## 摘要

檢閱此原則的設定，並按一下 [完成]。此原則將在目標下次連線到 ESET PROTECT 伺服器 (取決於代理程式連線間隔) 之後套用於目標。

|  | 若要立即套用原則，您可以在 [電腦] 的目標上執行 [傳送喚醒呼叫] 動作。

˄˅